| 序号 | 名称 | 计量单位 | 参数和规格 | 厂家 | 适用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英沟槽滤膜 | 盒 | 材质：石英，厚度：25miles 6g/SF；尺寸：5.625×5.375，25片/盒，带沟槽适用于美国TishTE-6070D | 美国Pall | 美国TishTE-6070D |
| 2 | 石英纤维膜 | 盒 | 47mm，100/包，耐受500-900℃高温，DOP截留率＞99.95 | 英国whatman | 美国TishTE-6070D |
| 3 | 石英滤纸 | 盒 | 8\*10 in.耐受500-900℃高温25/包 | 英国whatman | 美国TishTE-6070D |
| 4 | 铁氟龙滤膜 | 盒 | Teflon 2.0um\*47mm 支撑环材质：聚丙烯颗粒保留率：≥99.7% 50/包 | 英国whatman | 武汉天虹四通道采样器 |
| 5 | 聚氨酯泡沫 | 个 | 材料：puf 直径：110mm，高度：50mm 密度：25-28mg/cm3 |  |  |
| 6 | GC小瓶 | 盒 | 进样瓶，含盖垫， 2ml 100个/盒 |  |  |
| 7 | ICS 自动进样器样品瓶 | 盒 | Thermo P/N：038008 5mL小瓶 250个/盒 |  |  |
| 8 | ICS 自动进样器样品瓶帽 | 盒 | Thermo P/N：038009 5mL瓶瓶帽 250个/盒 |  |  |
| 9 | 移液枪 | 个 |  |  |  |
| 10 | 枪头 | 包 | 5ml |  |  |
| 11 | 衍生化试剂 | 瓶 | 100ml，99% BSTFA + 1% TMCS |  |  |
| 12 | 一次性吸管 | 包 | 3ml |  |  |
| 13 | 针式过滤器 | 盒 | 有机相，13\*0.22um |  |  |
| 14 | 乳胶手套 | 盒 | M号，无粉 |  |  |